| Aluminio |
Aluminio Al 13 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Preparación |
Industrialmente obtiene por el método de Hall que consiste en la electrólisis de una mezcla de criolita fundida y óxido de aluminio en una cuba que actúa de cátodo con electrodos de carbón que actúan de ánodo. En el cátodo se deposita aluminio líquido, ya que el baño se encuentra a una temperatura superior a la de su punto de fusión, que cae por gravedad al fondo de la cuba electrolítica de donde se retira. Dado que el aluminio es difícil de purificar debe procederse a la purificación del óxido antes de la electrólisis. Normalmente se calienta la bauxita con una disolución concentrada de hidróxido sódico de manera que el óxido de aluminio se disuelve y la impureza de óxido férrico permanece insoluble. Diluyendo la disolución precipita el hidróxido de aluminio que se convierte en óxido por desecación.

volver