| Cobre |
Cobre Cu 29 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Preparación |
La metalurgia del cobre varía con la composición del mineral. Los minerales que contienen cobre nativo se trituran, se lavan y se separa el cobre para fundirlo y prepararlo en barras. Si la mena consiste en óxido o carbonato de cobre , se tritura y se trata con ácido sulfúrico diluido para producir sulfato de cobre disuelto del que se obtiene el metal por electrólisis o, utilizando chatarra, por desplazamiento con el hierro: Cu SO4 + Fe = Cu + FeSO4 Los óxidos y los carbonatos también se reducen con carbón cuando los minerales tienen bastante riqueza en cobre . Los minerales más importantes, los sulfuros, contienen entre el 1 y el 12% de cobre ; estos se muelen y se concentran por flotación. Los concentrados se reducen en un horno, quedando cobre metálico crudo, llamado blíster, aproximadamente del 98% de pureza. El cobre crudo es posteriormente purificado por electrólisis, hasta una pureza superior al 99,9%.

volver