| Plomo |
Plomo Pb 82 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Preparación |
En primer lugar se procede a la tostación del mineral al aire pasando una parte del sulfuro a óxido 2PbS + 3O2 = 2PbO + SO2 y otra a sulfato PbS + 4SO3 = PbSO4 + 4SO2 Posteriormente se eleva la temperatura y se corta la entrada de aire con lo que el propio mineral actúa como reductor del óxido PbS + 2PbO = 3Pb + SO2 y del sulfato PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2 formados anteriormente. El plomo fundido obtenido se calienta al aire para oxidar las impurezas de arsénico , cobre y antimonio que forman una escoria que se separa fácilmente. La recuperación de la plata y el oro es tan importante económicamente como la propia recuperación del plomo y suele hacerse con el método de Parkes, añadiendo una pequeña cantidad de cinc al plomo fundido que disuelve los metales preciosos. Esta aleación fundida se queda en la superficie del plomo y se retira con facilidad para separar el cinc por destilación. El plomo se afina térmicamente o electrolíticamente mediante el proceso de Bett, en el que se usa el plomo impuro como ánodo y planchas delgadas de plomo puro como cátodo, utilizándose una disolución de fluosilicato de plomo (SiF6Pb) como electrolito. La recuperación y reciclaje del plomo, principalmente de las baterías, constituye hoy una importante fuente de plomo.

volver