| Estaño |
Estaño Sn 50 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Preparación |
En la extracción de estaño, el mineral es primeramente triturado y lavado para quitar todas las impurezas y posteriormente se tuesta para oxidar los sulfuros de hierro y cobre. Seguidamente se somete a un segundo lavado para eliminar los restos de sulfato de cobre producidos durante la tostación y se reduce con carbón a 1200ºC en un horno eléctrico o de reverbero (SnO2 + 2C = Sn + 2CO). El estaño se afina por electrólisis o refundiéndolo a temperatura moderada para separarlo de las impurezas, que permanecen sin fundir.

volver