| Propiedades físicas: Dureza |
| Se llama dureza al grado de resistencia al rayado que ofrece un material. Un método útil y semicuantitativo para la determinación de la dureza de un mineral fue introducido por el austríaco Friedrich Mohs (1773-1834), que creó una escala de dureza de 10 niveles. Para cada nivel existe un mineral representativo, y muy común, que es capaz de rayar a todos los que tienen asignado un valor menor en la escala. Los minerales que pertenecen a la escala de Mohs son los siguientes:
Dureza | Mineral representativo | Foto | Descripción
1 | Talco |  | Los minerales de dureza 1, según esta escala, son grasientos al tacto y pueden rayarse fácilmente con la uña.
2 | Yeso |  | Se rayan con la uña.
3 | Calcita |  | La punta de un cuchillo lo raya con facilidad.
4 | Fluorita |  | La punta de un cuchillo lo raya.
5 | Apatita |  | La punta de un cuchillo lo raya con dificultad.
6 | Feldespato |  | El canto agudo de un utensilio de acero, como una lima o la punta de una navaja, raya los minerales de dureza hasta 6,5.
7 | Cuarzo |  | Puede rayar al vidrio común.
8 | Topacio |  | Los minerales de dureza 8 o mayor son muy raros, por lo que no se suelen necesitar pruebas de rayado.
9 | Corindón |  | El corindón deja su marca en todos los demás minerales de la escala, salvo el diamante.
10 | Diamante |  | La única materia natural que puede rayar a un diamante es otro diamante.

cerrar