| Rutenio |
Rutenio Ru 44 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Usos |
El metal puro es más resistente que el platino al ataque de los ácidos, incluso al agua regia. Se usa en aleaciones con el platino y el paladio para darles mayor dureza. Estas aleaciones se emplean en la fabricación de contactos eléctricos de resistencia elevada, en odontología, plumillas para escribir, joyas, ejes y pivotes antimagnéticos para relojes e instrumentos de precisión y restauraciones metálizas sobre porcelana. La aleación rutenio-molibdeno es superconductora a temperaturas del orden de -263ºC.

volver