| Americio |
Americio Am 95 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Configuración electrónica |
1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 d 10 f 14 5s 2 p 6 d 10 f 6 6s2 p 6 d 1 7s 2 |
| Propiedades |
| Es un elemento metálico radioactivo denso, de color blanco plateado (parecido al plomo) y maleable. El brillo del americio metálico recien preparado es blanco y más plateado que el del plutonio o el neptunio. Es más maleable que el uranio o el neptunio y pierde su brillo lentamente en el aire seco a temperatura ambiente. Es bastante electropositivo y reacciona con el aire, vapor de agua y con los ácidos. Valores de las Propiedades
Masa Atómica | [243] uma
Punto de Fusión | 1267 K
Punto de Ebullición | 2880 K
Densidad | 13670 kg/m³
Potencial Normal de Reducción | - 2,07 V Am3+ | Am solución ácida
Calor Específico | 110,00 J/kg ºK
Calor de Fusión | 10,0 kJ/mol
Calor de Vaporización | 238,5 kJ/mol
Estados de Oxidación | +2, +3 , +4, +5, +6
1ª Energía de Ionización | 578 kJ/mol
Afinidad Electrónica | Sin datos
Radio Atómico | 1,73 Å
Radio Iónico | Am+3 = 0,99 Å Am+4 = 0,89 Å
Volumen Atómico | 17,86 cm³/mol
Polarizabilidad | 23,3 Å³
Electronegatividad (Pauling) | 1,3
El americio debe manejarse con mucho cuidado para evitar la contaminación pues su poder alfa-emisor es tres veces superior al del radio. Obtenido artificialmente, su isótopo 243Am es el más estable con una vida media de unos 7.400 años. |

volver