| Titanio |
Titanio Ti 22 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Preparación |
El mineral se mezcla con el carbonato de potasio y ácido fluorhídrico acuoso para formar fluorotitanato de potasio, K2TiF6. El fluorotitanato se extrae con agua caliente y se descompone con amoníaco. El resultado es el óxido amoniacal hidratado, que al hacerlo pasar por platino al rojo, produce el dióxido de titanio, TiO2. El titanio puro se obtiene tratando primeramente el óxido con el cloro para formar tetracloruro de titanio, un líquido volátil, y posteriormente reduciendo el líquido con magnesio a 800ºC en una cámara de hierro y en atmósfera inerte para producir titanio metálico: TiO2 + 2C + 2Cl2 = TiCl4 + 2CO TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2 También se obtiene por reducción del tetracloruro con sodio fundido y por electrólisis del tetracloruro en baños de sal fundida. El metal obtenido se refunde para comercializarlo en lingotes.

volver