| Iridio |
Iridio Ir 77 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Usos |
Una aleación especial con 10% de iridio y 90% de platino se usa como patrón para la unidad de masa y de longitud que se conservan en París. Esta aleación es mucho más dura que el platino puro. Aleaciones con un porcentaje algo mayor de iridio se usan para hacer instrumental de precisión, aparatos quirúrgicos, plumillas de estilográficas, filamentos eléctricos, pares termoeléctricos, etc. En la elaboración del ácido nítrico se utiliza como catalizador.

volver