| Molibdeno |
Molibdeno Mo 42 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Preparación |
Se obtienen por reducción del óxido , producido en la tostación de la molibdenita a 600ºC, con aluminio o hidrógeno. El molibdeno se encuentra entre los lodos anódicos resultantes del refino del cobre y su extracción como subproducto de este proceso constituye una de las principales fuentes de obtención.

volver