| Wolframio |
Wolframio W 74 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Preparación |
Se funde el mineral con carbonato de sodio para dar wolframato de sodio, Na2WO4. El wolframato de sodio soluble se extrae con agua caliente y se trata con ácido clorhídrico para dar ácido wolfrámico, H2WO4 , que se lava y seca para producir el óxido WO3 , que se reduce con hidrógeno a 1200ºC en un horno eléctrico. El polvo fino resultante se calienta en moldes en atmósfera de hidrógeno y se prensa en barras, que se martillean y enrollan a alta temperatura para comprimirlo y hacerlo dúctil.

volver