| Plomo |
Plomo Pb 82 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Configuración electrónica |
1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 d 10 4s 2 p 6 d 10 f 14 5s 2 p 6 d 10 6s 2 p 2 |
| Propiedades |
| Es un sólido con un nítido brillo plateado cuando está recién cortado, pero que, en contacto con el aire, se vuelve inmediatamente gris azulado por formación de una capa superficial de carbonato básico. Es muy blando (se raya con la uña), es maleable y dúctil, presenta una baja tenacidad y es un pobre conductor de la electricidad. El plomo tiene cuatro isótopos estables y otros cuatro radiactivos. Los isótopos estables 206Pb, 207Pb y 208Pb son los productos finales de la desintegración radiactiva del uranio, actinio y torio respectivamente. El otro isótopo estable, 204Pb, no procede de ninguna desintegración radiactiva. Valores de las Propiedades
Masa Atómica | 207,2 uma
Punto de Fusión | 600,65 K
Punto de Ebullición | 2013 K
Densidad | 11350 kg/m³
Dureza (Mohs) | 1,5
Potencial Normal de Reducción | - 0,13 V Pb2+ | Pb solución ácida
Conductividad Térmica | 35,30 J/m s ºC
Conductividad Eléctrica | 48,4 (mOhm.cm)-1
Calor Específico | 129,58 J/kg ºK
Calor de Fusión | 5,1 kJ/mol
Calor de Vaporización | 178,0 kJ/mol
Calor de Atomización | 196,0 kJ/mol de átomos
Estados de Oxidación | -4, +2, +4
1ª Energía de Ionización | 715,6 kJ/mol
2ª Energía de Ionización | 1450 kJ/mol
3ª Energía de Ionización | 3082 kJ/mol
Afinidad Electrónica | 35,1 kJ/mol
Radio Atómico | 1,75 Å
Radio Covalente | 1,47 Å
Radio Iónico | Pb-4 = 2,15 Å Pb+2 = 1,21 Å Pb+4 = 0,84 Å
Volumen Atómico | 18,17 cm³/mol
Polarizabilidad | 6,8 Å³
Electronegatividad (Pauling) | 2,33
No reacciona con el agua pura ni con el oxígeno, pero se corroe en el aire húmedo. Es soluble en el ácido nítrico pero se altera poco con el sulfúrico o el clorhídrico a temperatura ambiente. El hidróxido de plomo, que se forma por reacción lenta con el agua en presencia de aire, es soluble y tóxico. Aunque las aguas ordinarias suelen contener sales que forman un revestimiento sobre las tuberías, inhibiendo la formación del hidróxido de plomo soluble, las conducciones de agua potable no deben contener plomo. Resumen de Reactividad
Con aire: | Suave; con calor PbO
Con H2O: | No reacciona
Con HCl 6M: | No reacciona
Con HNO3 15M: | Suave; Pb(NO3)2 ; NOx

volver