| Circonio |
Circonio Zr 40 |  | Historia Abundancia Estructura Propiedades Preparación Usos Isótopos
| Preparación |
Se prepara calentando F6ZrK2 con aluminio, sodio o potasio. También se obtiene fundiendo el circón, previamente enriquecido, con carbón a 1200ºC para obtener un carburo que es sometido a cloración en la que se forma una mezcla de cloruros de circonio, hafnio y silicio. Una vez separado, el ZrCl4 se reduce con magnesio obteniéndose el metal. La preparación de lingotes comerciales exige la purificación del circonio obtenido por técnicas de refundido en horno eléctrico y en ausencia de aire.

volver